|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  | ESPECIFICACIONES DE CALZADO |
|  | PERSONAL MASCULINO 2019 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| BOTA DE PIEL C/ CASQUILLO | TIPO BORCEGUI FRABRICADO EN PIEL, COLOR NEGRO, CON CASCO DE ACERO Y SUELA 3K. ECONOMICO |
| BOTA DIELECTRICO | BORCEGUI FABRICADO EN PIEL COLOR NEGRO CON PUNTERA DE POLIAMIDA DIELECTRICO SUELA 8K DE RAFLEX |
| BOTAS DIELECTRICO | MARCA COMANDO, MODELO 759 NORMA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. |
| BOTAS DE PIEL S/CAQUILLO (para laboratorio) | MODELO MOD.151 Piel: Crazy H. Color: Café Casco: Polimerico y Ocupacional Suela: Dual. de Hule vulcanizado de formulación especial para soportar cargas eléctricas de alta tensión probada a 18,000 Volts con una fuga de corriente no mayor a 1 mA (mili-ampere) durante 60 segundos de acuerdo al método de prueba de la norma NRF-034-CFE-2007 de la Comisión Federal de Electricidad, cuenta con todas las propiedades de la suela de hule Alpina SBR. Utilizada en sistemas de construcción Goodyear Welt 360° y Graphstitcher para el calzado dieléctrico. |
| ZAPATO | CALZADO TIPO CHOCLO FABRICADO EN PIEL COLOR NEGRO SIN CASCO SUELA SPRING DE POLIUETANO Y PLANTILLA DE POLIAMIDA MUY. LIGERO |
| HUARACHES  | DE RAFIA CON SUELA DE LLANTA COCIDOS Y PLANTILLA DE PIEL  |